Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення на закупівлю товару
«Електрична енергія» (код за ДК 021:2015 (CPV): 09310000-5 - електрична енергія) на 2021рік, номер закупівлі UA-2021-01-29-007407-b

 У зв’язку з тим, що закупівля електричної енергії на 2021рік шляхом проведення відкритих торгів двічі не відбулася, а ця закупівля вкрай важлива для забезпечення  електричною енергією електроустановок та електричних мереж в цілому  адміністративних будівель міської ради та об’єктів вуличного освітлення міської територіальної громади  прийнято рішення здійснити цю  закупівлю шляхом застосування переговорної процедури(скороченої). Враховуючи те, що на наше оголошення щодо закупівлі електричної енергії відгукнувся і подав свою тендерну пропозицію лише один учасник - ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ», тому очікувана вартість закупівлі сформувалась виходячи з поданої пропозиції учасником, так як  вона значно менша за прогнозовану. Таким чином очікуваний обсяг закупівлі на 2021 рік становить 739515,94 грн. (з врахуванням податку на додану вартість) з врахуванням ймовірної кількості закупівлі 347400 кВт/год. та тарифу за 1 кВт/год.  -  2,128716 грн. (з ПДВ).         
         Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначення. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014). Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР. Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами. Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.